Kit di ricambio vitone passo rapido
è una soluzione pratica ed efficace per la manutenzione e la riparazione di rubinetti. Grazie alla sua facilità di installazione, durata e compatibilità universale, è un componente essenziale per chiunque desideri mantenere i propri impianti idraulici in ottime condizioni. Sostituire un vitone usurato con uno nuovo può migliorare significativamente le prestazioni del rubinetto, prevenire perdite e contribuire a un utilizzo più efficiente dell'acqua. Con una manutenzione regolare e l'uso di componenti di alta qualità, i rubinetti possono funzionare senza problemi per molti anni
Caratteristiche:
· Compatibilità: Adatto per la maggior parte dei rubinetti standard
· Composizione del kit: Include vitone, guarnizioni, rondelle e, se necessario, attrezzi per l'installazione
· Dimensioni: Disponibile in varie dimensioni per adattarsi a diversi tipi di rubinetti
· Tipo di chiusura: Passo rapido, che permette una chiusura ermetica e rapida
· Sostituire il vitone usurato con un nuovo vitone passo rapido può migliorare significativamente le prestazioni del rubinetto, questo tipo di vitone offre un controllo preciso del flusso d'acqua e può ridurre la probabilità di perdite
· Il modo semplice, veloce, economico per cambiare da te il vitone del Passo Rapido
· Con questo kit si possono ottenere 12 combinazioni di apertura usando le 3 valvole e le 4 ghiere più Diametro 27-28-29-30
Modo d'impiego:
· Avvitare al vitone A una delle ghiere B, C, D, E secondo l'esigenza 
· L'inserimento delle valvole F, G, H,  è dipendente dall'altezza che occorre ottenere
· Se si scegliesse la valvolina G, perpendicolare al corpo A, la si dovrà inserire nell'apposito esagono interno al corpo A, avvitando le due parti
· Per il montaggio degli scodellini L, M, è molto importante posizionare la guarnizione denominata J sulle valvoline F, G o H
· Solo dopo aver posizionato la guarnizione si può inserire lo scodellino L o M ed avvitare il tutto con il dado N
· Ricordarsi di metter sempre le guarnizioni in fibra sotto il vitone A, e sotto la ghiera prima di avvitare il vitone del rubinetto 
 

