Piletta click clack universale con vite eco per lavandini 
presenta un attacco di 1 pollice e 1/4, nella confenzione sono comprese un tappo grande e vite centrale
Caratteristiche:
· Realizzata con materiali resistenti alla corrosione e agli agenti chimici presenti in ambienti bagno
· La sua progettazione universale la rende adatta per diversi tipi di lavandini, garantendo una versatilità di utilizzo
· La vite di fissaggio è inclusa per una facile installazione su lavandini compatibili
· Utilizzabile con una temperatura d'ersercizio di -5% + 100°C 
· Le pilette sono in finitura cromata per adattarsi a diversi stili di bagno
· Quando chiusa, la piletta forma una chiusura ermetica per evitare fuoriuscite d'acqua
 

