Coppia cerniera per sedile vaso in zama pesante
è compreso di due corpi cerniere caratterizzati da due fori per cogliere i relativi perni di fissaggio, due viti M6, due galletti e due piattelli completamente in ottone cromo lucido e con una distanza di 6 cm l'uno dall'altro
Caratteristiche:
· Queste cerniere sono progettate per essere universali e adattabili a una vasta gamma di coprivaso e sedili per WC, garantendo una soluzione versatile
· Realizzate con materiali robusti e resistenti, per garantire durata nel tempo e resistenza all'usura
· La confezione include una coppia di cerniere, ideale per il montaggio su entrambi i lati del coprivaso, garantendo una distribuzione equilibrata del peso
· Il design è neutro e funzionale, studiato per integrarsi con varie estetiche di bagni e coprivaso
·  
· Utilizzabili sia in ambienti domestici che commerciali, offrendo affidabilità in bagni di diverse dimensioni
· Progettate per avere un attacco universale, facilitando l'adattamento a vari fori e fissaggi presenti sui coprivaso
· Per mantenere la funzionalità ottimale, è consigliabile una pulizia periodica delle cerniere e periodicamente verifica che le cerniere siano saldamente fissate per garantire un funzionamento sicuro
 
 

