Piletta filo a pavimento con griglia avvitata con diametro da 40
e coperchio con vite centrale rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di drenaggio efficace, durevole ed esteticamente piacevole, realizzata con materiali di alta qualità e progettata per garantire un deflusso rapido e senza problemi, questa piletta è ideale per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambienti domestici che commerciali, la facilità di installazione e manutenzione, unita alla garanzia offerta dal produttore, rende questa piletta un investimento sicuro e duraturo
Caratteristiche:
· Prodotti di prima qualità realizzati in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316 che li rende resistenti alla corrosione e all’usura del tempo, altamente igienici, facili da pulire
· ll design avvitato della griglia permette una facile rimozione per la pulizia e la manutenzione, assicurando allo stesso tempo una chiusura sicura
· Adatta per l'uso in abitazioni private, hotel, palestre e altri edifici pubblici grazie alla sua elevata capacità di drenaggio e al design resistente
· La confezione include tutte le componenti necessarie per l'installazione, come guarnizioni, raccordi e viti, eliminando la necessità di acquisti aggiuntivi

